***Light System***

***smartphone Controlled***

void setup()

{pinMode(11,INPUT);

pinMode(10,OUTPUT);

}

void loop()

{int reading = digitalRead(11);

if(reading==HIGH)

{

digitalWrite(10,HIGH)}

else{

digitalWrite(10,LOW);

}}