*Code*

*push button*

void setup( )

{

pinMode(2,INPUT);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop( )

{

int a;

a=digitalRead(2);

if(a==HIGH)

{

digitalWrite(13,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(13,LOW);

}